*PART, NAME=BeamPart
*NODE
1, 0.0, 0.0, 0.0
2, 1.0, 0.0, 0.0
*ELEMENT, TYPE=B31, ELSET=Beam
1, 1, 2
*ELSET, ELSET=Beam
1
*BEAM GENERAL SECTION, SECTION=GENERAL, ELSET=Beam, MATERIAL=Steel
1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0
0.0, 1.0, 0.0
*END PART
*ASSEMBLY, NAME=RootAssembly
*INSTANCE, NAME=Beam-1, PART=BeamPart
*END INSTANCE
*NSET, NSET=Fixed, INSTANCE=Beam-1
1
*NSET, NSET=Tip, INSTANCE=Beam-1
2
*END ASSEMBLY
*MATERIAL, NAME=Steel
*ELASTIC
200.0, 0.25
*STEP, NAME=Load, NLGEOM=NO
*STATIC
1.0, 1.0, 0.01, 1.0
*BOUNDARY
Fixed, 1, 6
*CLOAD
Tip, 2, -1.0
*END STEP
