*NODE
1, 0.0, 0.0, 0.0
2, 1.0, 0.0, 0.0
3, 2.0, 0.0, 0.0
*ELEMENT, TYPE=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
*NSET, NSET=FirstTwo, GENERATE
1, 2, 1
*NSET, NSET=AllNodes
FirstTwo, 3
*ELSET, ELSET=GeneratedElements, GENERATE
1, 2, 1
*ELSET, ELSET=AllElements
GeneratedElements
*MATERIAL, NAME=Steel
*ELASTIC
200.0, 0.25
*BEAM GENERAL SECTION, SECTION=GENERAL, ELSET=AllElements, MATERIAL=Steel
1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0
0.0, 1.0, 0.0
*STEP
*STATIC
*BOUNDARY
AllNodes, 1, 6
*CLOAD
3, 2, -1.0
*END STEP
